Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR740N

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Значение |
| Интерфейсы | 4 LAN порта  Wi-Fi подключение  1 WAN порт |
| Скорость интерфейсов | До 100 Мбит/c |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6 |
| Условия пользования и хранения | Рабочая температура: 0℃~40℃ Температура хранения: -40℃~70℃ Влажность (рабочий режим): 10%~90% без конденсации Влажность (при хранении): 5%~90% без конденсации |
| Управление маршрутизатором | Контроль доступа Управление на месте Удаленное управление |
| Возможнности DHCP | Список клиентов DHCP, Резервация адресов |
| Контроль доступа | Черный/белый список MAC-адресов, родительский контроль, ограничение доступа в интернет по целям, узлам либо расписанию |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
| Стандарты беспроводной передачи | IEEE 802.11n до 150 мбит/c, IEEE 802.11g до 54 мбит/c, IEEE 802.11b до 11 мбит/c |
| Защита беспроводной сети | WPS, пароль |